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关于鑫晟华拓长春双阳200MW飞轮、电化学混合储能调频电站项目（一期101.112MW/68.387MWh工程）环境影响报告表的批复

长春鑫晟华拓新能源科技有限公司：
你单位报送的《鑫晟华拓长春双阳200MW飞轮、电化学混合储能调频电站项目（一期101.112MW/68.387MWh工程）环境影响报告表审批的申请》及相关材料收悉。根据环境影响报告表的评价结论和长春市环境工程评估中心的评估意见，经研究，批复如下：
一、项目建设地点位于吉林省长春市双阳区平湖街道双湾村二社境内。主要建设内容为新建1座220kV升压站，安装1台220兆伏安主变压器，220千伏集电线路1回，35千伏集电线路6回，新建1座85m3（有效容积）事故油池。并建设33台3.064MW混合储能集装箱（每个集装箱内设置1MW/8.33kwh飞轮储能装置、2.064MW/2.064MWh磷酸铁锂电池储能装置及PCS装置）、综合楼及附属功能房间。项目总投资46125.8万元，其中环保投资90.1万元。
二、该项目通过专家评审，经审查认为吉林省顺薪顺达环境技术服务有限公司编制的环境影响报告表符合有关技术要求，评价结论可信。鉴于长春市双阳区自然资源局已明确该项目一期工程不占用黑土地，且已将该项目纳入《长春市双阳区国土空间总体规划（2021—2035年）》动态维护重点项目清单，同意该项目选址。我局原则同意该项目环境影响报告表结论及所提出的环境保护措施。
三、项目建设和运行中应重点做好以下环境保护工作：
（一）加强施工期的环境保护工作，采取有效防尘、降噪措施，施工过程中产生的固体垃圾应分类集中堆放，及时清运。
（二）落实电磁环境各项环境保护措施，确保升压站投运后周围区域工频电场强度、工频磁感强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000伏/米、100微特斯拉的限值要求，并按要求设置警示和防护标志。
（三）采取有效的噪声防治措施，确保升压站投运后厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）1类标准。
（四）升压站检修时产生的废变压器油、废铅蓄电池等危险废物须定期送至具有危险废物处理资质的单位统一处置。危险废物在贮存、转移、运输过程中应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求，防止产生二次污染。
（五）储能站产生的废磷酸铁锂电池须委托综合利用，并对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。
（六）加强公众沟通和科普宣传，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。
四、工程建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，须依法进行环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。
五、工程的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响评价文件。本批复自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设，环境影响报告表应当报我局重新审核。
六、接此批复后20个工作日内，将环境影响报告表及批复文件送至长春市生态环境局双阳区分局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查，请长春市生态环境局双阳区分局做好该项目施工期和运营期的环境保护日常监管工作。
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