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关于吉林省博瑞检测有限公司X射线探伤机辐射项目生态环境影响报告表的批复

吉林省博瑞检测有限公司：
你单位报送的《关于吉林省博瑞检测有限公司X射线探伤机辐射项目生态环境影响报告表的审批申请》及相关材料收悉，根据生态环境影响报告表的评价结论和长春市环境工程评估中心的评估意见，经研究，批复如下：
一、项目建设地点位于长春市经开区长沙路2566号（租赁吉林省天成建设工程检测有限公司实验室）。主要建设内容为在易励光电2号楼1楼102室建设移动X射线探伤机储存库、105室建设危险废物暂存间、104室内隔间建设暗室，移动使用1台定向型X射线探伤机（200千伏/5毫安）、3台定向型X射线探伤机（250千伏/5毫安）、1台定向型X射线探伤机（350千伏/5毫安）、3台周向型X射线探伤机（最大管电压/管电流分别为：200千伏/5毫安、250千伏/5毫安、300千伏/5毫安），均为Ⅱ类射线装置，用于各类管道及罐体无损探伤检测。项目总投资80万元，其中环保投资17.5万元。
二、该项目通过专家评审，经审查认为吉林省泽盛科技有限公司编制的环评报告表符合有关技术要求，评价结论可信。我局原则同意该项目生态环境影响报告表结论及所提出的生态环境保护措施。
三、项目建设和运行中应重点做好以下环境保护工作：
（一）健全辐射管理机构和职责，完善操作规程、岗位职责、辐射防护、安全保卫、设备维修、使用登记、辐射事故应急预案等规章制度，并严格执行。
（二）加强辐射安全管理，严格落实各项辐射安全防护措施，并配备必要的辐射监测仪器和防护用品。建立个人剂量档案和职业健康档案，并将相关信息上传至全国核技术利用辐射安全申报系统。
（三）现场探伤作业时，严格按照国家有关安全和防护标准的要求划分监督区、控制区，在监督区边界设立明显的“电离辐射”标志和中文警示说明，规范设置警戒线、声光报警装置，做好防止无关人员误入的安全措施。
（四）辐射安全管理人员和辐射工作人员应按要求通过核技术利用辐射安全与防护考核。
（五）每年按相关要求编写放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告，上传至全国核技术利用辐射安全申报系统，并报辐射安全许可证发证部门。
（六）严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关标准建设危险废物暂存间，危险废物应委托有资质单位处置。
四、项目建设应严格执行生态环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的生态环境保护“三同时”制度，并按照规定及时重新申领辐射安全许可证。项目建成后，建设单位须依法进行生态环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。
五、工程的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的生态环境影响评价文件。本批复自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设，生态环境影响报告表应当报我局重新审核。
六、接此批复后20个工作日内，将生态环境影响报告表及批复文件送至长春市生态环境局经济技术开发区分局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门监督检查。请长春市生态环境局经济技术开发区分局做好该项目施工期和运营期的生态环境保护日常监管工作。
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